**Опросный лист для заказа Пункта Коммерческого Учёта ПКУ - 6(10)**

1. **Номинальное напряжение сети:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 6 кВ |  | - 10 кВ |  | - 15 кВ |  | - 20 кВ  |  | - 27кВ |  | - 35 кВ |  | - другое |

1. **Схема учёта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2ТТ/3ТН |  | - | (Стандарт) |
|  |  |  |  |
| 3ТТ/3ТН |  | - | (Наиболее точная) |
|  |  |  |  |
| 2ТТ/2ТН |  | - | (Редко используемая) |

1. **Номинал и класс точности трансформаторов тока**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400) |  |
|  |  |  |  |
| Класс точности |  | (0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S) | (Стандарт – 0,5S) |  |

1. **Функциональные опции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель счётчика | - |  |
|  |  |  |
|  |  | (Стандарт - Меркурий 234 ART-00 P или СЭТ-4ТМ.03М.01) |
|  |  |  |  |
| GSM-модем |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | (Стандарт - Модем GSM/GPRS SprutNet GL868 AC KIT) |
|  |  |  |
| Комплект ОПН | - |  |  | (Стандарт – 3 шт.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Обогрев низковольтного модуля |  | (Стандарт – нет) |
|  |  |  |  |
| Догрузочный резистор |  |  |
|  | (Стандарт – нет; используется редко для догрузки ТТ и ТН) |

1. **Материал шкафа учёта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Металл |  | - | (Стандарт) |
|  |  |  |  |
| Морозостойкий антивандальный пластик |  | - | (+ 2 100,00 руб. с НДС) |

1. **Монтажные опции**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Одноопорная установка (Стандарт) |  |  | - | Двухопорная установка |
|  | - | Длина соединит. кабеля, м (Станд.-7м) |  |  | - | Разъединитель РЛНД |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Тип опоры | - |  |

1. **Доп. требования:** оцинкованные площадки под ОПН, латунные шпильки заземления, порошковая покраска корпуса, степень защиты IP54, сейсмостойкость 9 баллов по MSK64.
2. **Контактные данные:**